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Zhengzhou Dahua Mining Machinery Co,.LTD


	Горная машиностроительная компания Да Хуа
Адрес: 450052, Китай, г. Чжэнчжоу, ул. Чжэншан, на север 400м со школы 36
Tel:0086-371-67849618   Fax:0086-371-67849628

E-mail:dhdrobilka@zzdh.com   dhdrobilka@gmail.com
Оборудование для переработки(РСВ)печатных плат

Это оборудования является первом комплектом оборудования для переработки РСВ в Китае. Это наше патентное оборудование( его номер патента ZL00206557.6). Оборудования принимает передовое оборудование и инновационную физическую технику, измельчает и утилизирует металл из отходы и старой печатной платы.  Чистоте утилизации металлических могут доходить до 97%. Наибольшее количество металла, медь, счета более чем на 17%. Золота  и Щепка отделен физическим способом. Другой эпоксидный смол, стекловолокна и т.д продукты используются в качестве этажа кирпичные, отделки материалов, изоляционных материалов, мебели и т.д. Это комплеткт оборудования сейчас в Китай уже широко используется.


Zhengzhou Dahua Mining Machinery Co,LTD
Add:500 meters north of 36.Middle school ,Zhengshang road,Zhengzhou city, China.
Tel:0086-371-67849618   Fax:0086-371-67849628

E-mail:dhdrobilka@zzdh.com   dhdrobilka@gmail.com
Equipment for Recycling Waste and Old Circuit Board
The series is the first complete set of recycling equipment of waste and old printed circuit board in China. It has gotten the technical patent (patentno: ZL00206557.6).The equipment adopts advanced, innovative physical recycling technique. It pulverizes and recycles waste and old printed circuit board .The purity of recycling metal can reach to 97%.The highest amount of metal, copper, accounts more than 17%.The gold and sliver is separated in physical way. Other epoxy resin, Bakelite and fiberglass are recycled to be used as floor brick, decorating material, insulating  
material furniture,etc.      
Технические характеристики оборудования(Parameter of the machine)
	Модель
(model)
	Мощность

(Power)
	Вес
(Weight)
	Упаковка
(package)
	Производительность

Capacity
	Цена(Долл.)
Price

	Оборудования для переработки РСВ

(Equipment for recycling waste and old circuit board)
	49кВт
	6.5т
	Комплект
(One
Container)
	3-5т/дней
	20856
Долларов

(ФОБ Циндао)



Примечение: если Вам нужно перегрузить до Москвы, мы можем помочь найти специальную компанию для перегрузки, то об этой стоимости, мне надо с ней обсудить и Вам сказать. К сажалению, Наше оборудование нет в аренду или лизинг. Но я уверю,что это оборудование в России будет прекласное будущее, Вы специалисты, обязательно тоже хорошо узнаете об этом!!
[image: image1.jpg]



Полный комплект состоит:(The whole set including:)
Первичная дробилка(Primary crusher) –ведущая машина(main grinder—Классификатор(classifier)—Вибрационный грохот(Rotary screen)——Циклонна установка для отделения порошка(cyclone separating device)—Коллекционер порошка(powder collector) --- Пылеуловитель (dust catcher) —Другое устройство(other devices)
Технические характеристики оборудования:
(Equipment Specifications:)
Модель главного двигателя: 700 (Main Motor Model: 700)
Модель вибрационного грохота:Φ800 (Rotary vibrating screen:Φ800)
Модель Классификатора:350 (Classifier: 350)
Тонкость обработки передний и задний:

 (Fineness of machining fore and aft:)
Входной Размер: до 400 мм(Input size: below 400 mm)
Фракция после обработки20-100 микронов.(Output size: 20-100 mesh)
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Первичная дробилкаPrimary crusher [image: image3.png]



Первое фото: ведущая машина, второе фото: классификатор и грохот, третье фото: Циклонна установка для отделения порошка иКоллекционер порошка.
(First picture is main grinder, second is classifier and rotary screen, and third is powder collector and cyclone separating device.)
После переработки фракции такие:
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Metal powder NonMetal powder





Преимущества: (Characteristic:)
1. Низкая уровень шума(Low noise)
2. Робатать без воды (do without water)
3. Нет загрязнения пылью(no dust pollution)
4. Высокий коээфициент возвращения металла до97%, мало экскрементов.( high coefficient of recovery, up to 97%, little rejectamenta)
2)Перегрузка: 20футов (20’GP)
3)Цена: ФОБ Циндао 
Price：FOB Qingdao
4)условия платежа: T/T оплата (задаток 30%общей стоймости) при подписании, 70%- оставшаяся часть от общей суммы контракта оплачивается перед отгрузкой оборудования с завода поставщика.
Payment: T/T.earnest money (30% of total amount) to be paid after order confirmation, the rest amount 70% to be paid after Inspection and before goods leaves factory. 

5)Дата поставки: оборудовании будут готовы за 10 рабочных дней, после того, как мы получили задаток.
Delivery: within 10 days after receiving the earnest money.

6) Условия о гарантиях: 100%новые оборудвание при отгрузку. Гарантийный период сосавляет 1 год с момента испытания машины (кроме легкосломаных деталей), однако не более 18 месяцев с даты поставки.
Warranty: 100% brand new when leaving the factory. The seller guarantee quality of the machines for a period of one year from the date of trial run finish, but not to exceed 18 months from date on which machine leaves the factory.
7)Данный прайс-лист действителен на 30 дней с дня его отправления.
Valid time: This quotation will be effective within 30 days after issuing .
Если у Вас какие вопросы, мне пишите или позвоните, пожалуйста!!

С уважением!!

Желаю Вам успехов!!
Чжэнчжоуйская горная машиностроительная Компания Да Хуа
Адрес: Китай, Чжэнчжоу, ул. Чжэншан
E-mail: dhdrobilka@gmail.com
ТЕЛ: +86-371- 67849618,   67849628　
Моб: +86-13525568475
Сайт: http://www.zzdh.com/ 
ICQ: 559060204
Skype: dhdrobilka
MSN: dhdrobilka@live.cn
Contact:  Ms Carrie  Tell:  0086-371-67849618  Fax:  0086-371-67849628  E-mail:dhdrobilka@gmail.com
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